Hankija: VÕRU VALLAVALITSUS

Riigihanke nimetus:

**Võru Vallavalitsuse parkla ehitus**

PAKKUMUSE KUTSE - HANKEDOKUMENT

Pakkumuse koostamise juhend

Hankemenetluse liik: Lihtsustatud korras läbiviidav hange

Mai 2018

**Võru Vallavalitsus** kutsub Teid esitama pakkumust lihtsustatud korras läbiviidale hankele **"Võru Vallavalitsuse parkla ehitus".**  Hange viiakse läbi vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning hankedokumentides (edaspidi HD) ja nende lisades esitatud nõuetele.

1. **ÜLDANDMED**
	1. HANKIJA nimi ja andmed:

**Võru Vallavalitsus**, registrikood 77000393, aadress Võrumõisa tee 4a Võru linn Võru maakond 65605; telefon 5290640 ; e-post peep.kimmel@voruvald.ee; koduleht: www.voruvald.ee

* 1. Hanke eest vastutav ametiisik ja tema kontaktandmed:

Võru Vallavalitsuse teedespetsialist Peep Kimmel, tel 5290640, e-post peep.kimmel@voruvald.ee.

* 1. Hanke nimetus: "Võru Vallavalitsuse parkla ehitus".
	2. Hankemenetluse liik: Lihtsustatud korras läbiviidav hange
	3. Tööde teostamise piirkond: Võru Vallavalitsuse esine parkla (Võru linn Võrumõisa tee 4a 65605).
1. **ÜLDTEAVE**
	1. Hankijal on õigus teha muudatusi käesolevas hankedokumentides vastavuses riigihangete seaduse (edaspidi RHS) § 81 nõuetega.
	2. Hankija tagab piiramatu ja täieliku elektroonilise juurdepääsu hankedokumentidele Võru valla koduleheküljel www.voruvald.ee
	3. Hankega seotud täiendavad küsimused ja selgitused menetletakse ning väljastatakse läbi e-posti teel. Hankija ei vastuta elektronposti toimimise eest.
2. **RIIGIHANKE ESE**

Võru Vallavalitsuse parkla ehitamine vastavalt pakkumuse kutses – hankedokumendis esitatud kirjeldusele ning kaardimaterjalile (Lisa 1).

1. **PAKKUMUSE KOOSTAMISE KEEL JA VALUUTA**

4.1 Hankemenetluse keel on eesti keel.

4.2 Pakkumuse valuuta on euro.

1. **PAKKUMUSE TAGATIS**

5.1 Hankija ei nõua pakkujatelt pakkumuse tagatist.

1. **HANKELEPINGU TINGIMUSED, TÄITMISE TÄHTPÄEV JA MAKSETINGIMUSED**

Pakkuja kohustub allkirjastama hankelepingu 3 tööpäeva jooksul alates selle allkirjastamiseks esitamisest.

1. **PAKKUMUSE MAKSUMUSE STRUKTUUR**
2. Pakkuja esitab pakkumuse maksumuse e-posti teel aadressil vald@voruvald.ee PEALKIRJAGA „ PAKKUMUS – MITTE AVADA ENNE 11.05.2018.A. KELLA 15.00 või esitab kirjalikult Võru Vallavalitsusele paberkandjal aadressil Võrumõisa tee 4a Võru linn 65605 suletud ümbrikus MÄRKEGA „Võru Vallavalitsuse parkla ehitus.“ PAKKUMUS- MITTE AVADA ENNE 11.05.20148 KELLA 15.00 hankija poolt esitatud pakkumuse maksumuse vormil. Pakkumuse maksumus peab sisaldama kõiki kulusid, mis on vajalikud parkla valmimiseks ja haljastuse taastamiseks.
3. Pakkumuse maksumuse koostamise aluseks on pakkuja poolt täielikult täidetud Vorm Pakkumuse vorm
4. Pakkumuse maksumuses esitatakse maksumused eurodes täpsusega kaks kohta peale koma. Maksumused esitatakse ilma käibemaksuta.
5. Hankija sõlmib hankelepingu pakkujaga, kelle maksumus on kõige soodsam.
6. Hankija jätab õiguse tagasi lükata kõik pakkumused, kui pakkumuste maksumused ületavad eelarves planeeritud rahalisi vahendeid.
7. Hankija paneb pakkujale kohustuseks enne hinnapakkumuse esitamist tutvuda kohapeal hetkesituatsiooniga ja kontrollida kõik tööde mahud, kuna käesolevas hinnapäringus sisalduvad andmed on ligikaudsed.

**8. TEHNILINE KIRJELDUS**

Rajatav parkla on kavandatud 24 sõiduauto parkimiseks.

Parkla kogupindala on 440m² . Uue ja olemasoleva parkla vahele rajada ohutussaar (Lisa 1 joonis), S=72m², mis on ümbritsetud äärekiviga, L= 76m, ääre kõrgus parkla pinnast 7cm .

Rajatava parkla all on olemasolev kanalisatsiooni ja veetrass, parkla territooriumile jääb 2 kanalisatsioonikaevu.

 Ehitustööde käigus on vajalik kaevata välja kasvupinnas vähemalt 35 cm sügavuselt ja teostada äravedu. Parkla aluse ehitusel kasutada aluskihina liiva ca 10cm, seejärel killustik 16/32 (tihendatult 20cm), tasanduskihina kruussõelmed 3-5 cm. Parkla katteks on tänavakivi. Enne hinnapakkumist vajalik Tellijaga läbirääkida tänavakivi margi ja paksuse osas. Parkla kolme külge paigaldada äärekivi, L=65m.

Parklast sadevee ärajuhtimiseks ehitada parkla pind kaldega maantee suunas.

 Teostada haljastus.